---
title: Data Frames
localeTitle: Базы данных
---
## Базы данных

Кадры данных (фреймы) представляют собой блоки данных, которые могут переключаться по сетям с коммутацией пакетов. Рамки представляют собой модули данных протокола протокола уровня 2 (OSI) Open Systems (PDU). Кадры обращаются с использованием адресов управления доступом к среде передачи (MAC). Существует несколько различных протоколов связи уровня 2, каждый из которых имеет различную управляющую информацию, но большинство использует общий формат.

Фреймы делятся на управляющую информацию и данные (также называемые «полезной нагрузкой»). Управляющая информация содержится в заголовке кадра и трейлере, который инкапсулирует полезную нагрузку. Инкапсуляция - это процесс, с помощью которого пакет уровня 3 имеет заголовок уровня 2, добавленный к фронту, и трейлер уровня 2, добавленный в конце. Это стандартный формат для Data Frames: заголовок, за которым следует полезная информация, за которой следует трейлер.

![Кадр в канале передачи данных](http://www.highteck.net/images/156-Datalink-PDU.jpg)

Заголовок Data Frame содержит информацию, относящуюся к протоколу, но все заголовки включают используемый протокол и MAC-адреса источника / назначения. Общие протоколы уровня 2 включают Ethernet и протокол «точка-точка» (PPP). Трейлеры Data Frame обычно содержат последовательность проверки кадров (FCS), которая позволяет приемному устройству проверять целостность принятого кадра.

#### Дополнительная информация: