---
title: RAM
localeTitle: баран
---
## ОЗУ

ОЗУ представляет собой память с произвольным доступом, альтернативно называемую **основной памятью** , **основной памятью** или **системной памятью** . Это часть компьютерного оборудования, в которой хранятся данные, на которых работает ваш компьютер.  
В отличие от жестких дисков, оперативная память - это энергозависимая память и требует, чтобы данные были доступны. Если компьютер выключен, все данные, содержащиеся в ОЗУ, будут потеряны. Новые пользователи часто путают ОЗУ с дисковым пространством. См. Определение [памяти](https://www.computerhope.com/jargon/m/memory.htm) для сравнения между памятью и хранилищем.  

#### Типы ОЗУ:

Существует два основных типа ОЗУ: статический (SRAM) и динамический (DRAM). Статическая оперативная память построена с использованием триггеров, очень быстро, но трудно сделать в больших размерах. Dyanmic RAM сконструирована с использованием конденсаторов, довольно быстро, но периодически «обновляется», чтобы поддерживать заряд конденсаторов. SRAM часто используется ближе к процессору из-за ограничений скорости и пространства, тогда как DRAM используется как основная память.

Некоторые примеры упаковочной ОЗУ: DIMM, RIMM, SIMM, SO-DIMM и SOO-RIMM. Ниже приведен пример изображения модуля памяти DIMM объемом 512 МБ, типичной части памяти, найденной на настольных компьютерах. Этот модуль памяти будет установлен в один из слотов памяти на материнской плате.

![баран](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41kVnWQebtL._SL256_.jpg)

#### ОЗУ:

Рейтинг скорости вашего модуля RAM является выражением скорости передачи данных, и он почти всегда выражается в мегагерцах (Mhz). Чем быстрее число, тем быстрее ваш компьютер может хранить и извлекать данные, хранящиеся в локальной памяти. Формула для точной оценки скорости немного меняется в зависимости от версии памяти DDR, которую использует ваш компьютер. Это уже не просто выражение тактовой частоты, как процессор, а комбинация аппаратных факторов. Но в целом быстрее. Как и GPU и CPU, оперативная память также может быть разогнана. Чтобы добиться более высокой скорости, пользователь должен включить в BIOS профиль XMP (Intel) или AMP (AMD). Стандартом, который диктует грубую скорость для ОЗУ на большинстве компьютеров, была DDR3, которая по-прежнему широко применяется и поддерживает ограничение на 2133 МГц. Новый стандарт, DDR4, был выпущен в последние годы и обещает более широкий диапазон тактовых частот и снижение энергопотребления и задержек.

#### Дополнительная информация:

*   [ОЗУ](http://www.webopedia.com/TERM/R/RAM.html) .
*   [Статическое ОЗУ](https://en.wikipedia.org/wiki/Static_random-access_memory)
*   [Динамическое ОЗУ](https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random-access_memory)
*   [Типы ОЗУ](http://www.computermemoryupgrade.net/types-of-computer-memory-common-uses.html) .
*   [Руководство покупателя ноутбука](https://www.lifewire.com/laptop-memory-buyers-guide-833024)
*   [Википедия](https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory) .